1. Добавить джамперы/кнопку для переключения режимов BOOT и управлением моторов;
2. По возможности добавить дополнительные пины 5V+GND;
3. Исправить ошибку: Шелкография доп.выходов 5V, GND сверху;
4. Добавить индикацию питания и пользовательскую индикацию;
5. Реализовать нормальные коннекторы для питания (не штырьковые – мне не понравились);
6. Переделать footprint тактовой кнопки (увеличить, не соответствует действительности);
7. Изменить кварцевый резонатор на более маленький (для добавления свободной площади, для размещения доп. светодиодов, например);
8. Подумать над местом для крепления платы справа (около винтового клеммника сверху) сохраняя расположение отверстия;
9. Выровнять длины всех дорожек (хотя бы ШИМ-каналы).